バットゲート（bat gate）参考資料

  この資料は、「Bat Worker's Manual 2nd edition」の第11章「Conserving and creating bat roosts」の中の「Grilles」の項の内容をもとに、「コウモリの会」が若干の加筆修正をしたものである。
[Mitchell-Jones, A.J.1999. Conserving and creating bat roosts. In Bat Workers’ Manual, 2nd edition (Mitchell-Jones, A.J. and A.P. McLeish eds.), pp.85-104. Joint Nature Conservation Committee.]

バットゲート（格子）の役割
  洞穴に格子をつけることにより、コウモリは自由に出入りできるが、人間は洞穴に入れないようになる。

バットゲートを設置する際の注意点
１．バットゲートをつける前に、事前に洞穴の利用種を確認する。コウモリに対し影響が大きいと思われる時期（出産哺育期や冬眠期）には格子の取り付け作業をするべきではない。
２．バットゲートを設置したことによる影響がないか把握するために、設置前と設置後でコウモリの個体数をモニタリングする必要がある。
３．土地所有者の許可を得る
４．研究者やケイバーなどにより洞穴が利用されている場合、バットゲートをつける前に、これらの人々の入洞に関して適切な取り決めをしておく。

バットゲートの形状と設置の仕方
　適切なデザインのゲートを、正しくとりつけないと、コウモリのねぐらにダメージを与える可能性がある。
１．バットゲートの格子は縦長ではなく、横長が望ましい。例えばイギリスではキクガシラコウモリ（日本にも広く分布する）は狭い隙間を通るのを好まないので横棒の間隔（短辺）は15 cm、縦棒の間隔（長辺）は45 cmから75 cmくらいがよいとされる。しかし、本邦に広く分布するユビナガコウモリ（イギリスには分布しない）はより広い間隔を必要とする。その場合は人間の子供が通りぬける可能性があるため、本種の生息する洞穴においてはハーフゲートが望ましい。すなわち、格子で全面を閉鎖するのではなく、柵（格子の間隔は15 cm以下でもよい）の上部を広く開け、鉄条網等で人が上を乗り越えられないようにする。
２．必要な場合には人が入ることができるように（鍵付き）扉をつくっておく。小さい洞穴の場合、入り口に格子を蝶番（ちょうつがい）で固定するか、補助枠に固定する。大きい洞穴の場合、少なくとも50 cm ﾗ 50 cmの扉をつける。
３．材料は、いたずら等で壊される可能性や予算を考慮して選ぶ。材料としては、柔らかいスチール（軟鋼）（安く加工しやすいが、切られやすく、さびやすい）や直径20 mmの鉄筋や建設足場用鋼管（いすれも入手しやすい。切られにくく、さびにくい）、硬いスチール（高価だが丈夫。しかし、加工しにくい）などがある。安価なものとしては木材もあるが、耐久年数が短く、壊されやすい難点がある。
４．バットゲートは、あれば岩にしっかりと取り付けるべきである。一般的な取り付け方法は、洞穴の入り口のまわりに一連の穴をあけて、スチールの棒をセメントでとりつけて枠とし、それから枠に溶接するか、ロックボルトでとめる。基部は地面に掘った溝にとりつけ、コンクリートで埋めて固定する。空気の流れが妨げられないように、元の地面のラインを残すように注意する必要がある。溝の深さは最低30 cm必要である。
５．バットゲートは、洞穴の外からみえる位置につけるのが最もよい。この方が格子を壊されにくい。どんな格子も壊される可能性があり、値段が高いほど修理費もかかることを考慮しておく必要がある。
６．空気の流れを妨げないために、バットゲートを穴の一番狭いところには設置しない。やむをえない場合、床や天井近くでは空気の流れを妨げないように、取り付ける構造物は最小にする。
７．定期的に点検をする。